|  |  |
| --- | --- |
| **Tekniset tiedot:** |  |
| Iskuenergia | 22-25 J |
| Iskutiheys | 2700 bpm |
| Porausnopeus 34 mm:n porakruunulla | 200 - 300 mm/min |
| Maksimiporaussyvyys | 2 m |
| Porauskierrosluku | 250 rpm |
| Moottorin tyyppi | 1 sylinteri, 2-tahtinen |
| Öljytyyppi | 2-tahtiöljy ilmajäähdytteisille moottoreille, ei perämoottoriöljyä |
| Sylinterin iskutilavuus | 185 cc |
| Teho | 2 kW |
| Polttoainetyyppi | Bensiini, 95–98-oktaaninen, lyijytön |
| Polttoainetilavuus | 1,2 l |
| Polttoaineenkulutus | 1,3–1,5 l/h |
| Polttoaineseos | 2% |
| Ääniteho | 108 dB(A) |
| Äänenpaine | 95 dB(A) |
| Mitat: | 732x585x281 mm. |
| Paino | 25 kg |

